

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFORME DE RED FALABELLA** | | **PROCESO:Sena-002-DE RED** |

1. **CONFIGURACIÓN DE RED:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL EQUIPO** | **EN RED (SI/ NO)** | **DIRECCIÓN IP** | **DIRECCIÓN MAC** |
| CISCO-ASA-5505 | SI | 192.168.1.10 | 94-65-9C-FC-FD-E3-C4 |

1. **SERVICIOS DE RED:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL SERVICIO.** | **NOTA** | | |
| DHCP /192.168.1.10 - 14 | Direcciones Ips automáticas a través del protocolo DHCP. | | |
| IP FIja/192.168.1.80-84 | Rango de Direcciones Ip que se están utilizando | | |
| DNS/8.8.8.8/8.8.4.4 | DNS de Google | | |

**COPIAR TABLA DE RED:**

## 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red** | Esteban Muñoz | Frankin Guerrero |
| **Dir red:** | 192.168.10.0 | 192.168.1.0 |
| **Ip Serial:** | se0/3 186.146.121.246 | se0/2 186.86.32.51 |
| **Dns** | 8.8.8.8/8.8.4.4 | 8.8.8.8/8.8.4.4 |
| **Mask** | 255.255.255.0 /24 | 255.255.255.0 /24 |
| **Gateway:** | 192.168.10.1 | 192.168.1.1 |
| **Conectar:** | Conectar 10 equipos | Conectar 10 equipos |
| **Dhcp:** | 192.168.10.2-6 | 192.168.1.10-14 |
| **Fija:** | 192.168.10.51-55 | 192.168.1.80 -84 |
| **Broadcast:** | 192.168.10.255 | 192.168.1.255 |
| **Localhost** | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| **Primera Ip:** | 192.168.10.1 | 192.168.1.1 |
| **Ultima Ip:** | 192.168.10.254 | 192.168.1.254 |

### 

Firman:



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Realizado por:Frankin Guerrero | */* | |
| Funcionario que Recibe :Falabella | | |
|  | | |